|  |
| --- |
|  |
| ***PZN:*04343866*****USP’s:*****- Maulwurf Barriere von Braeco vertreibt Maulwürfe wirkungsvoll und zuverlässig von allen Gartenflächen, wie beispielsweise Beeten, Rasen und Wegen.****<h2> Maulwurf Barriere von Braeco </h2>**Maulwurfgänge und -haufen können zu Unfällen führen, weil die Unterhöhlung die Trittsicherheit auf Wegen, Plätzen und Terrassen beeinträchtigen.Maulwurf Barriere vertreibt die Tiere, ohne sie zu schädigen. Der Duft des Granulates ist für Maulwürfe unerträglich und hält 4 – 6 Wochen an.**<h3>** **Hinweise </h3>**Anwendung nur nach Gebrauchsanweisung. Enthält 0,5 % natürliches Geraniol und1 % Methylnonylketon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Für Kinder und Tiere unzugänglich aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Berührung mit der Haut vermeiden.**<h4>** **Netto-Füllmenge </h4>**Inhalt = 300 g**<h5>** **Anwendung </h5>**Im Frühjahr ist verstärkt mit einer Zuwanderung von Maulwürfen zu rechnen. Zur Vorbeugung können Sie entlang ihres Grundstücks eine Barriere schaffen, indem Sie etwa 15 – 20 cm tief Granulat in Abstand von 50 cm in das Erdreich einbringen.**<h6>** **Gebrauchsanweisung </h6>**Graben Sie den Maulwurfhaufen auf und legen Sie die Gänge teilweise frei. Dann geben Sie das Granulat mit einer Handschaufel in die freigelegten Stellen und verschließen diese wieder.**<h7>** **Erste Hilfe </h7>**Mit Granulat verschmutzte Kleidung wechseln. Nach Hautkontakt mit viel Wasser und Seife abwaschen. Nach Augenkontakt mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt mit fließendem Wasser spülen. Nach Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. In allen Fällen bei auftretenden Beschwerden den Arzt aufsuchen.**<h8>** **Lagerung </h8>**Dose nach Gebrauch gut verschlossen halten und Inhalt stets in der Originaldose belassen.Kühl und trocken lagern. Vollständig entleerte Verpackungen der Wertstoffsammlung zuführen. |
|  |